\_\_\_\_\_\_\_\_\_Push knees \_\_\_\_\_\_\_\_\_1/4” Safety glass\_\_\_\_\_ piece

\_\_\_\_\_\_\_\_\_3” or 4” rub railing \_\_\_\_\_\_\_\_\_1/4” Plexi glass windshield

\_\_\_\_\_\_\_\_\_6” wide rails tread or smooth plating \_\_\_\_\_\_\_\_\_Single cable steering system & wheel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tread plate flooring and decks – XXX \_\_\_\_\_\_\_\_\_Hydraulic steering system (dual) (1 or 2 cylinder)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Anchor davit/pulpit with anchor – roller - release pin \_\_\_\_\_\_\_\_\_Navigational Lights- flush – plug type - LED

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Anchor rope locker with front bulkhead and lock – a/l \_\_\_\_\_\_\_\_\_Auto - bilge pump\_\_\_\_\_\_ GPH

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Side console w/shelf underneath\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Live well pump\_\_\_\_ req.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Grab rails on console \_\_\_\_\_\_\_\_\_Trolling motor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Center console \_\_\_\_\_\_\_\_\_T/Motor wiring & racks 12 – 24 – 36 volts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Alum. frame w/shield with grab bars for C/C \_\_\_\_\_\_\_\_\_Fuel system 1 or 2 tanks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Walk-thru Windshield w/removable doors \_\_\_\_\_\_\_\_\_Fuel sender w/gauge \_\_\_\_\_req

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Alum. glove box w/lock – dry storage – g/b \_\_\_\_\_\_\_\_\_Plastic tanks 6 – 9 – 12\_\_\_\_\_req

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dry cock pit - skirting & backrest for rear decking \_\_\_\_\_\_\_\_\_Flush locks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_T – Top with canvas – instrument box \_\_\_\_\_\_\_\_\_Windshield wiper electric or manual

\_\_\_\_\_\_\_\_\_3-sided T-Top w/storage box – alum. roof \_\_\_\_\_\_\_\_\_Rod holders\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Floor track – flush w/flooring from console to transom \_\_\_\_\_\_\_\_\_LED courtesy lights\_\_\_\_\_ req.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fuel tanks\_\_ req. \_\_\_\_gallons\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Electric horn – flush or trumpet

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Seat boxes with dry storage underneath \_\_\_\_req. \_\_\_\_\_\_\_\_\_Electric control panel \_\_\_\_\_gang

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Full width bench seat - dry storage or open \_\_\_\_\_\_\_\_\_Compass\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Seat pedestal sockets and Extensions \_\_\_\_\_req. \_\_\_\_\_\_\_\_\_LED flood lights \_\_\_\_\_\_req

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Rod boxes\_\_\_\_\_ req .\_\_\_\_\_\_\_\_\_long \_\_\_\_\_\_\_\_\_12-volt power socket\_\_\_ req.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Full width splash well w/drains open underneath \_\_\_\_\_\_\_\_\_LED light bar \_\_\_\_\_\_req

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Rear deck open underneath w/splash well \_\_\_\_\_\_\_\_\_Jack plate \_\_\_Manual \_\_Hydraulic

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Removable hinged bench seat open underneath \_\_\_\_\_\_\_\_\_Batteries & cases\_\_\_\_\_ troll\_\_\_\_\_ crank

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Enclosed rear deck w/dry storage hatches & drains \_\_\_\_\_\_\_\_\_Battery selector switch\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Live wells\_\_\_\_\_ req.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Batt. charger 1 – 2 – 3 – 4 bank - plug

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Removable outrigger poles and sockets \_\_\_\_\_\_\_\_\_Fire extinguisher with bracket \_\_\_\_\_req

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Spud hole and pole w/holder \_\_\_\_\_\_\_\_\_USB power socket \_\_\_\_req.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Removable davit w/hand winch \_\_\_\_\_\_sockets \_\_\_\_\_\_\_\_\_Electric trim tabs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Removable ski pole and socket \_\_\_\_\_\_\_\_\_Magnesium anodes\_\_\_\_ req.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tow post – removable or fixed \_\_\_\_\_\_\_\_\_Seats\_\_\_ req.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hand rails\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Leaning post\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fantails open underneath with 2 pull hooks \_\_\_\_\_\_\_\_\_Flip flop Ice-Chest seat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Gill bracket (20” or 25” shaft outboard) – Dual Engine \_\_\_\_\_\_\_\_\_Cup holders\_\_\_ req.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aluminum weld on cleats \_\_\_\_\_\_\_\_\_Anchor – vinyl chain – shackle – 100’ rope

\_\_\_\_\_\_\_\_\_3/16” bottom only \_\_\_\_\_\_\_\_\_Fold down ladder \_\_\_\_\_\_steps

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Enclosed front deck w/dry storage (15-16 boats only) \_\_\_\_\_\_\_\_\_Hydro Turf \_\_\_\_\_\_\_\_\_Carpeting\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_1/8” double bottom (14-16 flat bottom boats only) \_\_\_\_\_\_\_\_\_Spray liner\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Lifting eyes & cleat combo \_\_\_\_\_\_\_\_\_Radio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Motor guard – m/g \_\_\_\_\_\_\_\_\_Remote control spotlight (remove or fixed)

**UPHOLSTERY** \_\_\_\_\_\_\_\_\_VHF radio \_\_\_\_antenna – flush mounted

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Canvas Top and Sock – raised or low profile \_\_\_\_\_\_\_\_\_Radar\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tank bottom & back cushions \_\_\_\_\_\_\_\_\_GPS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Couch cushions - back rest cushions \_\_\_\_\_\_\_\_\_Wash down pump complete \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_C/console seat cushions\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Power pole\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Side curtains – back curtains \_\_\_\_\_\_\_\_\_S/steel popup cleats\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Foam filled double bottom

**BARE HULL:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Motor Installation\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALUM. WORK:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **MOTOR:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tiller handle controlled – Binnacle – side – Tachometer

**ACCESS & RIGGING:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S/steel prop - Installed & Test run in local water way

**MOTOR:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **TRAILER: MT - MC**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_GAL or ALUM

**SUBTOTAL:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Axle\_\_\_\_\_\_\_ lbs. cap. \_\_\_\_” tires

Drive on boards \_\_\_\_\_\_side guides or PVC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.45% TAX:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Customer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TOTAL:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **P**hone #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TRAILER: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Approx. delivery date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TOTAL PACKAGE:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MODEL #\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **DATE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ADMINSTRATION & NOTARY FEE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Price includes 1 consultation to review & approve floor plan & options

**DEPOSIT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** HMW will charge $85.00 hr. for any additional consultations and/or visits which requires a salesman thereafter\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_